
 DatasetHeader Begin
	 Version = "5.1"
	 SensorName = "CesiumVapourTMI"
	 DataSetType = ERStorage
	 HeaderOffset = 0
	 DataType = Raster
	 ByteOrder = LSBFirst
	 CoordinateSpace Begin
		 Datum = "AGD66"
		 Projection = "TMAMG55"
		 CoordinateType = EN
		 Rotation = 0:00:00.0
		 Units = "METERS"
	 CoordinateSpace End
	 RasterInfo Begin
		 CellType = IEEE4ByteReal
		 NrOfLines = 1209
		 NrOfCellsPerLine = 841
		 NrOfBands = 1
		 NullCellValue = -100000003318135350000000000000000.00
		 RegistrationCellX = 0.50
		 RegistrationCellY = 0.50
		 CellInfo Begin
			 XDimension = 10.00
			 YDimension = 10.00
		 CellInfo End
		 RegistrationCoord Begin
			 Eastings = 355690.00
			 Northings = 5409880.00
		 RegistrationCoord End
	 RasterInfo End
 DatasetHeader End
